Calore specifico di un corpo solido

• Si pesa il campione;

• si introduce il campione nel riscaldatore; • si pesa il vaso calorimetrico (con l’agitatore); • si riempie a metà il vaso calorimetrico con acqua distillata;

• si pesa il vaso calorimetrico (con l’agitatore e l’acqua distillata);

• si ricompone il calorimetro.

• Quando il campione è alla temperatura finale:

▷ si prende nota della temperatura ambiente T_0 e di quella del campione T_1;

▷ si introduce rapidamente e senza toccarlo direttamente il campione nel calorimetro;

▷ si avvia il cronometro; ▶ si agita.

• Si prende nota di T = T (t): ogni 15^{′′} fino al massimo, e ogni 30^{′′} dopo.

• Si termina quando la temperatura è scesa di 0.2^∘C al di sotto del massimo valore osservato.

Grafico della temperatura in funzione del tempo (calore specifico)

Calore di fusione del ghiaccio

• Si pesa il vaso calorimetrico (con l’agitatore); • si riempie il vaso calorimetrico di acqua distillata (metà circa, o poco più);

• si pesa il vaso calorimetrico (con l’agitatore e l’acqua distillata);

• si ricompone il calorimetro;

• si prende nota della temperatura ambiente T_0; • si introducono uno o due cubetti di ghiaccio nel calorimetro, dopo averli asciugati; e, contemporaneamente: ▷ si avvia il cronometro; ▶ si agita.

• Si prende nota di T = T (t):

▷ ogni 15^{′′} fino al minimo; ▷ ogni 30^{′′} dopo il minimo;

▷ si termina quando la temperatura è salita di 0.3^∘C al di sopra del minimo.

Grafico della temperatura in funzione del tempo (calore di fusione)

Slide orientata “landscape”

Una slide orientata landscape.